
PELLET AIR PLUS 10 kW



|  |  |
| --- | --- |
| **Potenza nominale** | 10 kW |
| **Potenza ridotta** | 3 kW |
| **Rendimento nominale** | 91 % |
| **Rendimento ridotto** | 94,5 % |
| **Volume riscaldabile min/max** | 72 - 240 m3 |
| **Capacità serbatoio** | 15 kg |
| **Combustibile pellet** | Pellet ø6 mm |
| **Consumo orario min/max** | 0,66 - 2,24 kg/h |
| **Autonomia min/max** | 6,7 - 22,7 h |
| **Assorbimento elettrico in lavoro max** | 51 W |
| **Decibel** | 53,5 - 61,1 dB |
| **Peso lordo** | 103 - 133 kg |
| **Misure** | 96,4 - 25 - 102 cm |
| **Volume imballo** | 0,25 m3 |
| **Scarico fumi** | 80 mm |
| **Presa aria comburente** | 60 mm |
| **Uscita canalizzazione** | 80 mm |